№ 21
Тема уроку: Креслення шпонкових і штифтових з'єднань

Мета уроку: освітня:  ознайомити учнів з особливостями виконання креслень шпонкових та штифтових з’єднань та навчити виконувати креслення шпонкового призматичного з’єднання;                                                        

                              виховна: виховання акуратності;

                              розвитку: логічного та аналітичного  мислення, просторової уяви.

     Тип уроку: комбінований.

Обладнання та засоби навчання: підручники, зразок шпонкового з’єднання.

ХІД УРОКУ

1. Організаційна частина. (5.. хв)

1.1 Перевірка наявності учнів.

1.2 Перевірка готовності учнів до занять.

2. Формування нових знань. (15.хв; фр.)

2.1     Актуалізація опорних знань учнів. 

Які ви знаєте рознімні не різьбові з’єднання?  

2.2    Повідомлення теми та освітньої мети.

2.3    Перелік питань до розгляду.
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Зображення шпонкових з'єднань. Вал з насадженою на нього деталлю (це може бути шків, маховик, зубчасте коле​со, важіль тощо) за допомогою шпонки, утворюють шпонко​ве з'єднання. Такі з'єднання застосовують у механічних пе​редачах, коли потрібно, щоб разом з валом оберталась розмі​щена на ньому деталь.
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Шпонка з'єднує вал з іншою деталлю завдяки тому, що вона одночасно заходить в паз на валу і в такий самий паз в отворі насадженої на вал деталі. Пази у з'єднуваних деталях називають шпонковими канавками. Втулку і вал показано розрізаними, щоб було добре видно шпонку і її роз​міщення.

Залежно від умов використання шпонкові з'єднання утво​рюють за допомогою різних за формою шпонок. Найбільш поширеними серед них є призматичні шпонки з заокруглени​ми торцями.
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B’eHaHAA THTIHAPUYHUM mrTHdTOM:
a — 3araJbHON BUIIAL; 6 — KPECAeHHA



Форму і розміри шпонок стандартизовано. На складально​му кресленні кожна шпонка має умовне позначення. Для призматичної шпонки воно включає назву цієї деталі і три розміри, що визначають її ширину, висоту і довжину. Нап​риклад, запис «Шпонка 12 × 8 × 60» означає, що призматич​на шпонка має такі розміри: ширина 12 мм, висота 8 мм, довжина 60 мм.

На кресленні шпонкового з'єднання виконують зображен​ня тих деталей, якими воно утворене. Показують таке з'єд​нання двома зображеннями. На місці вигляду спереду розміщують поздовжній розріз з'єднання (уздовж осі ва​ла і з'єднаної з ним деталі). При цьому шпонку показують не-розсіченою, а на валу виконують тільки місцевий розріз. Так роблять тоді, коли січна площина проходить уздовж суціль​ної (непорожнистої) деталі. Поздовжній розріз доповнюють поперечним, який розміщують на місці вигляду зліва. На цьому розрізі з'єднувані деталі і шпонку зображують розсіче​ними.

На кресленні між верхньою площиною шпонки і дном ка​навки у втулці обов'язково показують невеликий проміжок — зазор. Він забезпечує можливість складання з'єднання.
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Зображення штифтових з'єднань. Штифтові з'єднання утворюють із застосуванням штифтів — деталей цилінд​ричної або конічної форми. За допомогою циліндричних штифтів забезпечують фіксацію однієї деталі відносно ін​шої — це запобігає зміщенню деталей, скріплених гвинта​ми. Конічні штифти застосовують тоді, коли потрібно запобігти взаємному поздовжньому переміщенню двох деталей.

Особливістю штифтового з'єднання є те, що отвір під штифт свердлять одночасно у всіх деталях, які підлягають з'єднанню. Цим досягається високий ступінь взаємної фікса​ції з'єднуваних деталей. Штифт вставляють у отвір здебіль​шого запресовуванням.

Розміри штифтів стандартизовано. Діаметр і довжину штифта  вибирають  залежно  від  розмірів  з'єднуваних деталей. До позначення штифта входять його назва і розмі​ри, наприклад, «Штифт циліндричний 5 ×30». Це означає, що циліндричний штифт має діаметр 5 мм і довжину 30 мм. Напис «Штифт конічний 10 × 70» означає, що в конічного штифта менший діаметр 10 мм, а довжина 70 мм.

Штифтові з'єднання, як правило, показують за допомо​гою розрізів. На складальних кресленнях штифти в розрізі показують, як і інші непорожнисті дета​лі, нерозсіченими, якщо січна площина проходить уздовж їх осі.

3. Закріплення знань. (5.хв;фр.)
1. Яке призначення шпонкових з'єднань?

2. Як шпонка з'єднує вал з насадженою на нього деталлю?

3. За допомогою яких зображень показують будову шпонкового з'єднання?

4. Які дані можна одержати про шпонку з її умовного позначення?

4. Практична робота. (10.хв;фр.)
1. Розгляньте креслення на рисунку 223 і дайте відповіді на за​питання:

1) із скількох деталей складається з'єднання?

2) яке це з'єднання?

3) якій деталі належить поверхня, позначена цифрою 41

4) якій деталі належить поверхня, позначена цифрою 5?

5) у чому контур зображення, позначеного цифрою 3, не заш​триховано?

6) що означають дві горизонтальні лінії, позначені цифрою 61

5. Підведення підсумку заняття. (10.. хв)
5.1    Аналіз помилок. Оцінювання роботи учнів.

5.2   Домашнє завдання: Виконайте креслення шпонкового з'єднання деталей, наочні зображення яких показано на рисунку 224. Розміри призматичної шпонки   і   пазів   під   неї  визначте   за  довідковими   даними. Діаметри  D для вала додатково за довідником: 
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