№23
Тема уроку: Порядок читання складальних креслень.
Мета уроку: освітня:  ознайомити учнів з раціональною  послідовністю читання складальних                               креслень;                                                       

                              виховна: виховання акуратності;

                              розвитку: логічного та аналітичного  мислення, просторової уяви.

     Тип уроку: комбінований.

Обладнання та засоби навчання: підручники, зразки складальних креслень.
ХІД УРОКУ

1. Організаційна частина. (5.. хв)

1.1 Перевірка наявності учнів.

1.2 Перевірка готовності учнів до занять.

2. Формування нових знань. (15..хв; фр.)

2.1     Актуалізація опорних знань учнів.  

2.2    Повідомлення теми та освітньої мети.

2.3    Перелік питань до розгляду.

Порядок читання складальних креслень

Прочитати складальне креслення — це значить з'ясувати будову зображеного виробу. При цьому визначають взаємодію та способи з'єднання деталей у виробі, форму кожної з них.

Читання складальних креслень виконують у певній послі​довності.

1. Ознайомлення з основним написом. З нього дізнаються про назву виробу. Іноді вона дає уявлення не тільки про призначення, а й певною мірою про його будову.

2. Ознайомлення з зображеннями. Визначають, які є на кресленні вигляди, розрізи і перерізи, яке призначення кож​ного з них. З'ясовують положення січних площин, за допо​могою яких виконано розрізи й перерізи, а при наявності до​даткових та місцевих виглядів — напрями проеціювання, за якими вони виконані. В результаті аналізу зображень скла​дається загальне враження про виріб.

3. Вивчення складових частин виробу. За специфікацією визначають назви деталей. Далі знаходять зображення дета​лей за номерами їх позицій, причому спочатку це роблять на тому вигляді чи розрізі, на якому вказаний номер позиції, а потім на інших. Порівнюючи всі зображення кожної деталі, подані на кресленні, визначають її форму. Так роблять пос​лідовно з усіма деталями за порядком їх номерів (позицій) у специфікації, починаючи з першої.

4. Вивчення конструкції виробу. З'ясовують, як з'єднані між собою деталі. Для нерознімних з'єднань визначають міс​ця з'єднання. Для рознімних з'єднань знаходять кріпильні деталі. Якщо є рухомі з'єднання, то визначають, які деталі переміщуються та по яких поверхнях здійснюється спряжен​ня їх з іншими деталями.

5. Ознайомлення з іншими відомостями, наведеними на кресленні (розмірами, написами, умовними позначеннями тощо).

Головним під час читання складального креслення є вивчення форми кожної окремої деталі.

Спробуємо прочитати складальне креслення, наведене на рисунку.

З основного напису дізнаємось, що на складальному крес​ленні зображено домкрат.

Знаючи назву, можемо зробити висновок, що на кресленні показано механічний пристрій для піднімання вантажів.

Креслення містить чотири зображення: головний вигляд, суміщений з половиною фронтального розрізу, вигляд зверху, вигляд зліва з місцевим розрізом та місцевий вигляд.

Домкрат складається з чотирьох деталей та шести кріпильних елементів — двох гвинтів М6 і чотирьох М12.

Корпус 1 показано на всіх зображеннях. Його нижня частина прямокутна, верхня циліндрична. Порожнина всере​дині нижньої частини корпуса прямокутна — на це вказує місцевий вигляд А. Отвори на циліндричній частині мають різьбу під гвинти 5.

Форма втулки 2 повністю визначається половиною фронтального розрізу. Всередині втулки є різьба.

[image: image1.jpg]325... 500

i

TT
5

]
|
T

175

T&&
L60 |

los. Hasba Kin.| Mamepian [pumim.
1| Kopnyc L1 | Cmams |
(2 {Bmymwa |\ | Cmam |
3 | Fbunm bawmaxwua ! | Lmame |
| 4 | l'onabka 1 | Lmase
5 | Mbuwm M12 « 30 4 | Lmans Kynobarui
6 | ['bunm M6 - 20 2 | Lmam Kynobanug
Kpecnub
Tlepedipdd) JOMKPAT
Ukona Ne KA. ] IM




Гвинт З являє собою стержень, утворений трьома цилінд​ричними поверхнями різних діаметрів. На найдовшій частіші гвинта нарізано різьбу МІ2. За допомогою розрізу показано, що у головці гвинта перпендикулярно до осі просвердлено наскріз​ний циліндричний отвір. На наступній за головкою циліндрич​ній частині є кільцева канавка.

Головка 4 показана на всіх основних зображеннях — вона кругла. її плоска опорна поверхня має насічку (це видно з вигляду зверху). За допомогою фронтального розрізу показано осьовий глухий циліндричний отвір. Перпендикулярно до йо​го осі виконано отвори з різьбою під гвинти 6.

Втулка 2 вставляється в корпус 1 і нерухомо закріп​люється гвинтами 5.

Гвинт 3 і втулка 2 утворюють рухоме різьбове з'єднання. Оскільки втулка закріплена в корпусі домкрата нерухомо, гвинт 3 під час обертання переміщується вниз або вгору уздовж своєї осі. Обертають гвинт стержнем, вставленим в отвір на його головці. 

Головка 4 з'єднана з гвинтом З завдяки канавці на ньому таким чи​ном, що коли гвинт обертається, то головка залишається нерухомою і пе​редає зусилля від гвинта на вантаж, який піднімають.

3. Закріплення знань. (5.хв;………..)
Назвати основні пункти послідовності читання складальних креслень.

Які відомості можна дізнатися із специфікації?
4. Практична робота. (10.хв;Фр)
Читання складального креслення (Рис. 233).
5. Підведення підсумку заняття. (10.. хв)
5.1    Аналіз помилок. Оцінювання роботи учнів.

5.2   Домашнє завдання: Вивчити конспект.
