№24
Тема уроку: Умовності та спрощення на складальних кресленнях
Мета уроку: освітня:     ознайомити учнів із умовностями та спрощеннями на складальних кресленнях;                                                     

                         виховна: виховання акуратності;

                              розвитку: логічного та аналітичного  мислення, просторової уяви.

     Тип уроку: комбінований.

Обладнання та засоби навчання: підручники, наочність до теми «складальне креслення». 

ХІД УРОКУ

1. Організаційна частина. (5.. хв)

1.1 Перевірка наявності учнів.

1.2 Перевірка готовності учнів до занять.

2. Формування нових знань. (15..хв; фр.)

2.1     Актуалізація опорних знань учнів.  
Який порядок читання складальних креслень?

Які умовності та спрощення застосовуються при виконанні креслень окремих деталей?
2.2    Повідомлення теми та освітньої мети.
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2.3    Перелік питань до розгляду.

Під час виконання складальних креслень зостосовують різні умовнос​ті та спрощення. Це необхідно для того, щоб зменшувати витрати часу на виконання креслень та зробити їх більш виразними і зрозумілими. Для правильного читання складальних креслень треба знати, які можуть бу​ти на них умовності та спрощення. Якщо на складальному кресленні є розрізи та перерізи, січні площини яких проходять уздовж осей болтів, шпильок, гвинтів, штифтів, непорожнистих валів, важелів, шпонок; то їх зображують нерозсіченими. Так само показують гайки, шайби і кульки.
Кріпильні різьбові деталі з'єднань показують спрощено — без фасок. Дозволяється не зображувати зазори між стерж​нем (наприклад, болта) і отвором у з'єднуваних деталях. Різьбу можна показувати на всій довжині болта чи шпильки.
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Якщо виріз має кілька однакових рівномірно розміщених деталей на ньому (рис. 232), то зображують тільки одну-дві з них, а решту показують умовно чи спрощено, записавши пов​ну їх кількість у специфікацію.
Дозволяється не зображувати на будь-якому з виглядів складального креслення окремі деталі, які заважають ро​зумінню будови інших деталей. Над таким зображенням складального креслення виконують напис про те, які де​талі виробу на ньому не показано. На рисунку 233 на виг​ляді знімача зверху рукоятку 5 з кільцями 4 не показано. Форму цих деталей визначають за іншими зображеннями. Наявність зображення рукоятки з кільцями на вигляді зверху ускладнює розуміння форми коромисла 1.

Якщо вигляд, розріз чи переріз на складальному крес​ленні являє собою симетричне зображення, то показують тільки його половину чи трохи більше половини і проводять лінію обриву. Для симетричних зображень до​цільно застосовувати поєднання половини вигляду з поло​виною відповідного розрізу.
3. Закріплення знань. (15.хв;………..)
Дати письмові відповіді (с 192) до складального креслення знімача (с. 187).
5. Підведення підсумку заняття. (10.. хв)
5.1    Аналіз помилок. Оцінювання роботи учнів.

5.2   Домашнє завдання: Виконати складальне креслення: мал.: 231, 233, 234, 235, 236, 237, 239.
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