УРОК 21(16)
Лабораторна робота № 5 
«Вивчення залежності електричного опору від довжини, площі поперечного перерізу та матеріалу провідника»
Мета: дослідити залежність електричного опо​ру провідника від його довжини, площі поперечно​го перерізу і матеріалу, з якого він виготовлений; формувати практичні вміння складати електричні кола та користуватися вимірювальними прила​дами; розвивати логічне мислення, уяву та творчі здібностей учнів; виховувати самостійність, охай​ність.
Основні поняття: опір, довжина, площа по​перечного; перерізу, речовина.
Обладнання: лабораторний амперметр, вольт​метр, реостат, вимикач, з'єднувальні проводи, дже​рело струму,  тонкі  проводи довжиною від 50 см до 1 м з різних матеріалів.
Тип уроку: формування практичних умінь.
Шлях до істини саме такий, як і від істини шлях. 
Він анітрішки не довший, він трохи складніший.
Федікс Крівін
Хід уроку
I. Розминка 
Вправа «Перевертні»
Скласти слова зі складів, що написані на дошці, розкрити їх фізичний зміст:
Наприклад, рі-по — опір; руп-ан-ар — напруга; трме-ма-реп — амперметр.
II. Актуалізація опорних знань
1. Прослухати повідомлення: «Різні види рео​статів»
2. Переірка домашніх задач
III. Мотивація навчальної діяльності
Риболову важливо не тільки знайти водойму, а й відшукати в ній рибу. Нафтовику важливо не тіль​ки виявити нафтовий район, а й відшукати місце для продуктивних свердловин, більше того, точно знайти сам нафтовий чи газовий пласт. Такі самі завдання виникають під час пошуку прісної води, руди, вугілля та інших копалин. Колись для точ​ного визначення місцезнаходження скарбу існував тільки один шлях: рухатись у глиб свердловини, безперервно піднімаючи зразки порід. Така розвідка була дуже затяжною і дорогою. Але в 1925 році з ініціативи геолога І. Губкіна групі геофізиків було доручено розробити метод електророзвідки нафто​вих місцезнаходжень.
Гірські породи можуть мати електронну або йонну електропровідність. Залежно від наявності солей у воді і від того, як вона розподілена в породі, може змінюватися питомий опір породи.
Питомий опір гірської породи вимірюють за допомогою спеціального приладу, який називають зондом. Знаючи числове значення питомого опору, за допомогою таблиць визначають склад породи.
Вертикальна свердловина перетинає пласти по​рід з різним питомим опором. За даними зондуван​ня отримують графік зміни питомого опору пластів гірських порід залежно від глибини. Аналізуючи графік, можна вивчити розріз свердловини, визна​чити пройдені пласти та виявити, на якій глибині знаходиться нафтовий пласт. Так геофізики допо​могли нафтовикам «прозріти».
Сьогодні на уроці ми дослідимо, від чого та як залежить опір провідника. Можливо, хтось із учнів також «прозріє».
IV. Рефлексія знань
Провести інструктаж з безпеки життєдіяльнос​ті дітей.
Лабораторна робота № 5
Тема. Визначення питомого опору провідника.

Мета: визначити питомий опір; вивчити залежність питомого опору від довжини, площі поперечного перерізу та матеріалу.
Обладнання: джерело постійного струму, вимикач (ключ), вольтметр, амперметр, дріт, натягнутий на дерев’яну планку, реостат, мікрометр, лінійка,  з’єднувальні провідники.
(див. лабораторні роботи з фізики)
V. Домашнє завдання
Розв'язати задачі: 
1) Визначити напругу на кінцях сталевого провідника завдовжки  100 см і площею поперечного перерізу 0,5 мм2, в якому сила струму 100 мА. 

2) Якою має бути площа поперечного перерізу алюмінієвого дроту, щоб його опір був таким самим, як опір залізного дроту пе​рерізом 2 мм2? Довжина обох дротів однакова.
