№
Тема уроку: Умовні зображення та позначення на будівельних кресленнях.
Мета уроку: освітня: ознайомити учнів з умовними зображеннями на будівельних кресленнях;                                                         

                              виховна: виховання акуратності;

                              розвитку: логічного та аналітичного  мислення, просторової уяви.

     Тип уроку: комбінований.

Обладнання та засоби навчання: підручники. 

ХІД УРОКУ

1. Організаційна частина. (5.. хв)

1.1 Перевірка наявності учнів.

1.2 Перевірка готовності учнів до занять.

2. Формування нових знань. (15..хв; фр.)

2.1     Актуалізація опорних знань учнів.  

[image: image1.jpg]


2.2    Повідомлення теми та освітньої мети.

2.3    Перелік питань до розгляду.
Окремі елементи будівель і споруд (віконні і дверні прорізи, сходові клітки тощо) на будівельних кресленнях мають спро​щені умовні зображення. Санітарно-технічні та опалювальні пристрої показують умовними графічними позначеннями.

1 Умовні зображення елементів будівель.
 Віконні прорізи на планах і розрізах показують суцільними тонкими лініями (рис. а). На місці дверних прорізів у плані ліній не проводять, але умовно показують полотно дверей і на​прям, куди двері відчиняються (рис. б). З рисунка б видно, у чому полягає різниця в зображені одно- і двостулкових дверей. На вертикальних розрі​зах у місцях дверних прорізів наносять тонкі лінії.

2 Умовні позначення на буді​вельних кресленнях. 
Позначення санітарно-технічних та опалю​вальних пристроїв на кресленнях житлових і громадських будівель виконують у вигляді простих гео​метричних фігур (табл. додаток). Всі умовні позначення обводять суцільною тонкою лінією. Вико​нують їх у встановленому для даного креслення масштабі.

3 Позначення будівельних мате​ріалів на перерізах. 
Графічні позначення матеріалів на перері​зах стандартизовано. Основні з них наведено у таблиці 10.
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Коли фігура перерізу на будівельному кресленні має неве​ликі розміри, то дозволяється не застосовувати графічного позна​чення матеріалу, а дати поясню​вальний напис на полі креслення.
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3. Практична робота. (15.хв;……..….)
ЗАВДАННЯ

Прочитайте наведене на рисунку 248 будівельне креслення.

Дотримуйтесь такої послідов​ності читання:

1) визначте назву будівлі, наведеної на кресленні;

2) встановіть, які наведено зображення (фасади, плани, розрізи);

3) розгляньте одночасно написи і зображення на кресленні;

4) вивчіть взаємне розташування і конструкцію всіх частин будинку;

5) визначте площу і висоту приміщень, а також загальні розміри будівлі;

6) з'ясуйте розміщення дверей, вікон, санітарно-технічного та іншого обладнання в приміщеннях.

Орієнтиром для читання креслення за наведеною послідовністю можуть бути запитання до нього:

1. Яку будівлю зображено на рисунку?

2. Які зображення містить креслення?

3. Де проходять січні площини для плану і розрізу?

4. Скільки кімнат у будинку? Яка їх площа?

5. Яку висоту мають кімнати у будинку?

6. Яка загальна висота будинку? Чому дорівнює глибина підва​лу під будинком?

7. Які загальні розміри і площа будинку дверей у будинку?

8. Скільки одностулкових і скільки двостулкових дверей у будинку?

9. Яке опалення у будинку?

4. Підведення підсумку заняття. (10.. хв)
4.1    Аналіз помилок. Оцінювання роботи учнів.

4.2   Домашнє завдання: § 16,2
