УРОК 20(15)
Лабораторна робота № 4
«Визначення опору провідника за допомогою вольтметра і амперметра»
Мета: навчити розраховувати опір провід​ника за допомогою закону Ома для ділянки кола; формувати практичні вміння складати електричні кола; розвивати логічне та критичне мислення; ви​ховувати самостійність, охайність.
Основні поняття: сила струму, напруга, опір, закон Ома.
Обладнання: фотографії для розминки; пор​трети вчених: Ома, Вольта, Ампера; лабораторний амперметр, вимикач, з'єднувальні проводи, джере​ло струму, два дротяних резистори з опором від 1 Ом до 4 Ом.
Тип уроку: формування практичних умінь.
Наука – полководець, а практика – солдати.
Леонардо Да Вінчі
Хід уроку
І. Розминка
Обговорення епіграфу
II. Актуалізація опорних знань 
Перевірка домашніх задач
IІІ. Рефлексія знань
Провести інструктаж з безпеки життєдіяль​ності дітей.
Лабораторна робота № 4
Тема. Визначення опору провідника за допомогою амперметра і вольтметра.

Мета: навчитися визначати опір провідника за допомогою вольтметра і амперметра.

Обладнання: джерело постійного струму, вимикач (ключ), вольтметр, амперметр, два дротяні резистори з опором 1...4, з’єднувальні провідники.

(див. лабораторні роботи з фізики)
ІV.  Домашнє завдання
1. Підготувати  повідомлення  або реферат: «Різні види реостатів» (див. додаток).
2.Розв'язати задачі: 
1) Напруга в 220 В створює в електричній лампі струм силою 0,1 А. При якій напрузі струм матиме силу 50 мА? 
2) Який за​ряд проходить за 2 год через залізну дротину за​вдовжки 2 км і площею поперечного перерізу 0,5 мм2, якщо напруга між її кінцями 10 В? 
3. Підготуватись до лабораторної роботи  № 5 «Вивчення залежності електричного опору від довжини, площі поперечного перерізу та матеріалу провідника»
Додаток
У практиці електровимірювання, а також при експлуатації електричних машин застосовуються різні реостати.
Реостатом називається прилад, опір, якого можна змінювати, міняючи тим самим струм і напругу кола. Реостати бувають з ковзаючим кон​тактом, важільні, рідинні, лампові і штепсельні.
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Реостат з ковзаючим контактом 
На фарфорову трубку 1 намотується голий дріт 2. В результаті спеціальної обробки поверхня дроту покривається тонкою плівкою оксиду, що не проводить струм. По металевій планці 3, при​тискаючись до дроту реостата, ковзає повзунок 4. Для положення повзунка, показаного на мал, шлях проходження електричного струму вказаний стрілками. Оскільки послідовно з електричною лампою 5. в ланцюг уведена частина опору реос​тата, то струм, що проходить через нитку лампи, буде зменшений і лампа в цьому випадку горітиме слабше. Пересуваючи повзунок праворуч, ми змен​шуватимемо опір реостата, а сила світла лампи збільшуватиметься. Реостати з ковзаючим кон​тактом застосовуються там, де необхідна плавна, повільна зміна струму в колі.
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Реостат важільний. На рамі з ізо​ляційного матеріалу натягаються спіралі з дроту. Спіралі сполучені послідовно. Від початку, кінця і місць з'єднань окремих спіралей зроблені відга​луження до контактів. Ставлячи важіль на певний контакт реостата, ми можемо змінювати опір, а разом з цим – і струм у колі. Проте зміни ці від​буваються не плавно, а стрибкоподібно. 
Матеріалом для дротяних реостатів найчастіше слугують залізо, нікелін, константан, манганін, ніхром.
[image: image3.jpg]


Реостат рідинний. Реостат являє собою металеву посудину 1 з розчином соди. На шарнірі 2 укріплений важіль 3, наякому є залізний або мідний ніж 4. Важіль з ножем ізольований від металевого ящика прокладкою 5. Піднімаючи або опускаючи ніж у розчин соди, можемо міняти струм у ланцю​зі. Опускаючи ніж у розчин, ми збільшуємо площу зіткнення ножа з розчином і збільшуємо струм, що проходить через реостат. При подальшому за​нуренні ножа контакт 6 ручки увійде до затиску 7 на металевому корпусі і реостат буде замкнутий накоротко, тобто вимкнений з роботи.
Рідинні реостати застосовуються в ланцюгах при великих струмах.
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Реостат ламповий  – це набір кількох електричних ламп, що паралельно вмикаються.
Відомо, що якщо одна лампа розжарювання мати​ме опір в 150 Ом, то дві такі самі лампи матимуть загальний опір уже тільки 75 Ом, три лампи – 50 Ом і т.д. Таким чином, загальний опір кількох однакових, паралельно увімкнених ламп буде дорівнювати опору однієї лампи, то діленому на кіль​кість увімкнених ламп. Ламповий реостат, показа​ний на малюнку, увімкнений у коло акумулятора підчас його заряджання слугує для регулювання зарядного струму.
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Реостати штепсельні, часто їх називають магазинами опорів, являють собою набір певних точно вивірених опорів. Кінці котушок опорів 1 приєднуються до мідної ріжучої планки 2. Коли у вирізи планки 2 вставляється мідний штепсель 3, то він сполучає собою дві сусідні частини планки. Після цього опір, підключений своїми кінцями до сусідніх частин планки, вими​кається з ланцюга або, як то кажуть, закорочується (замикається накоротко).
Вийнятий штепсель примушує електричний струм проходити по котушці опору.
Магазини опорів дають змогу легко вмикати в коло опори конкретної величини і застосовуються в електричних вимірюваннях.
