УРОК 25(20)
Лабораторна робота № 6
«Дослідження електричного кола з послідовним з'єднанням провідників»
Мета: дослідити, від яких чинників залежить сила струму і напруга в електричному колі з послі​довним з'єднанням провідників та чому дорівнює опір такого кола; сформувати практичні вміння складати електричні кола та користуватися ви​мірювальними приладами; контроль та корекція знань учнів; розвивати логічне мислення та увагу; виховувати самостійність, сумлінність.
Основні поняття: сила струму, напруга, опір, резистори, послідовне з'єднання.
Обладнання: лабораторний амперметр, вольтметр, 2 резистори (1-4 Ом), вимикач, з'єднувальні проводи, джерело струму.
Тип уроку: формування практичних умінь.
Теорія без практики мертва. 
Олександр Суворов
Хід уроку
I. Розминка
Вправа «Вилучи зайве»
Із рядків вилучіть зайве слово і поясніть, чому ви вважаєте, що його треба вилучити.
Сила струму, напруга, ампер, опір, густина. 
Амперметр, маса, вольтметр, годинник. 
Вольт, ом, напруга, ампер.
II. Актуалізація опорних знань 
Перевірка домашніх задач

III. Мотивація навчальної діяльності
Назвіть свої найулюбленіші свята.
Я найбільше люблю Новий рік. Мабуть, кожен із вас прикрашав новорічну ялинку вогниками. Яке з'єднання електричних лампочок у гірлянді? Чому не працює гірлянда, коли з ладу виходить хоча б одна лампочка? Пригадайте властивості послідов​ного з'єднання провідників. Давайте перевіримо їх на практиці.
IV. Рефлексія знань
Провести інструктаж з безпеки життєдіяльнос​ті дітей.
Лабораторна робота № 6
Тема. Дослідження електричного кола з послідовним з'єднанням провідників.
Мета: закріпити уміння складати електричне коло, вимірювати силу струму і напругу, визначати опір ділянки кола; навчитися досліджувати закономірності законів послідовного з'єднання провідників.
Обладнання: джерело струму; резистор; низьковольтна лампа на підставці; амперметр; вольтметр; вимикач; з'єднувальні провідники.
V. Домашнє завдання
1. Виконати завдання-дослідження: розгляньте будову електричної вилки, з'єднувального шнура, електричної розетки, електричного побутового ви​микача, електропраски. Визначте, де найчастіше в них можуть бути пошкодження. Як їх полагодити?
2. Підготуватись до лабораторної роботи №7 «Дослідження електричного кола з пара​лельним з'єднанням провідників»
