УРОК-ГРА 27(22)

Розв'язування задач та вправ
Мета: узагальнити й систематизувати знання з теми; формувати навички розв'язування задач; розвивати логічне мислення, пам'ять, інтерес до вивчення фізики; виховувати увагу, бажання здо​бувати міцні знання.
Основні поняття: електричний струм, сила струму, напруга, амперметр, вольтметр, електрич​на енергія.
Обладнання: амперметр, вольтметр, гальваніч​ний елемент,
Тип уроку: узагальнення і систематизація знань.
Розумний всякому дає лад. 
Приказка
Хід уроку
I. Розминка
Скажіть, будь ласка, що є джерелом інфор​мації на уроках фізики? (Учитель, підручник, досліди, сусід по парті, шпаргалки і т.д.) Ви демонструєте чудову обізнаність. Це приємно. Але ми не можемо знехтувати таким важливи​ми джерелом інформації на уроках фізики, як підказка! Хто не погоджується? А чи вмієте ви слухати підказки? Це ми зараз перевіримо. Хто з вас найкраще вміє слухати підказки? (Обираємо одного з учнів і відправляємо його на кілька хвилин за двері.) Присутніх ділимо на чотири групи, кожна з яких має сказати лише одне слово з фрази-приказки «Розумний всякому дає лад». Ці слова мають звучати одночасно. Учня запрошують до класу і всім класом дружно йому підказують.
Робимо висновок, наскільки учень уміє слухати підказку.
II. Актуалізація опорних знань
Фізичний диктант
Варіант 1
1. Яким приладом вимірюється сила струму і як він вмикається в коло?
2. Накресліть схему ділянки кола, де три резис​тори з'єднані паралельно.
3. Запишіть формулу, за якою можна розрахува​ти електричний опір провідника.
4.  Є 10 однакових резисторів. Кожен має опір 20 Ом. Чому дорівнюватиме загальний опір ді​лянки кола, де всі 10 резисторів з'єднають по​слідовно?
5. Запишіть усі формули, які можна використа​ти при паралельному з'єднанні провідників.
Варіант 2
1. Яким приладом вимірюється електрична на​пруга і як він вмикається в коло?
2. Накресліть схему ділянки кола, де три резис​тори з'єднані послідовно.
3. Запишіть формулу, що виражає закон Ома.
4.  Є 10 однакових резисторів. Кожен має опір 20 Ом. Чому дорівнюватиме загальний опір ді​лянки кола, де всі 10 резисторів з'єднають пара​лельно?
5. Запишіть усі формули, які можна використа​ти при послідовному з'єднанні провідників.
Після того, як аркуші з відповідями зібрали, швиденько дати відповіді на поставлені запи​тання.
IІI. Основний зміст уроку 
Гра «Склади картину»
Скласти з окремих частин картину, на якій зобра​жено фізичний прилад (наприклад, реостат). Кожна частина картини прикрита за допомогою стікера, на якому записано завдання. Перш ніж відкрити шма​точок картинки, треба виконати завдання.
Завдання
1. Яка довжина алюмінієвого дроту з площею поперечного перерізу 14 мм2, що має опір 0,4 Ом?
2. За який час заряд 240 Кл проходить через алюмінієву дротину завдовжки 100 м і площею поперечного перерізу 1 мм2, якщо напруга між кінцями дротини 8,4 В?
3. Резистори з опорами 600 Ом і 300 Ом з'єднані послідовно і підключені до батарейки. Напруга на першому резисторі 3 В. Знайдіть силу струму в колі і загальну напругу в колі.
4. Три резистори з опорами 10, 15, 30 Ом з'єднані паралельно. Який опір цієї ділянки кола? Яка сила струму в кожному з резисторів і загальна сила струму, якщо до цієї ділянки кола прикладено на​пругу 36 В?
Що тут зображено? Для чого використовують прилад?
IV. Підсумки уроку
Підбиваємо підсумки гри. Виставляємо оцінки.
V. Домашнє завдання
1. Повторити § 16-20 (підручник Шут М.І. Мартинюк М.Т.), підготуватися до контрольної роботи  на тему «Закон Ома. Послідовне, паралельне з’єднання електричного струму».
2.  Розв'язати задачу: Який питомий опір ре​човини, з якої виготовлений провідник завдовжки 500 м і площею поперечного перерізу 1 мм2, якщо при напрузі 34 В сила струму в ньому 4 А? 
