Урок 32(27)

Електронагрівальні прилади. Запобіжники
Мета: сформувати уявлення про електронагрі​вальні прилади, запобіжники; виявити рівень на​вчальних досягнень учнів; розвивати пізнавальний інтерес та логічне мислення; виховувати самостій​ність, увагу, вміння працювати з підручником.
Основні поняття: нагрівальний елемент, на​грівальні прилади, запобіжники.
Обладнання: лампа розжарення, патрон для лампи розжарення, паяльник, підручник з фізики.
Тип уроку: засвоєння нових знань.
Золото добувають із землі, а знання – з книги.
Приказка
Хід уроку
І. Розминка 
Вправа «Знайди пару»
Утворити пари зі слів першого і другого стовп​чиків (можна записувати на дошці та з'єднувати лініями).
Потужність                    І2Rt
Робота струму                UIt
Кількість теплоти           UI
II. Актуалізація опорних знань
1. Перевірка домашніх задач
2. Самостійна робота
І варіант
1) U =220В
P =100Вт
1= ?
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2) Опір кожного з резисторів схеми, зобра​женої на малюнку, 5 Ом, до ділянки прикладено напругу 20 В. Яка потужність струму в кожному резисторі?
II варіант
1) U =220В 
R = 440 Ом 
Р = ? 
I = ?
Q = ?
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2) Опір кожного з резисторів схеми, зображе​ної на малюнку, 10 Ом, до ділянки прикладено напругу 30 В. Яка потужність струму в кожному резисторі?
III варіант
1) U =220В
I = 3 А 
Р = ? 
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R = ?
Q = ?
2) Опір кожного з резисторів схеми, зобра​женої на малюнку, 5 Ом, до ділянки прикладено напругу 20 В. Яка потужність струму в кожному резисторі?
IV варіант 
l) U =220B
Q = 400 Дж
P = ?
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I =?
R = ?
2) Опір кожного з резисторів 10 Ом, до ділянки прикладено напругу 30 В. Яка потужність струму в кожному резисторі?
ПІ. Мотивація навчальної діяльності 
Вправа «Чорний ящик»
Щоб дізнатися, що знаходиться в ящику, я про​поную вам відгадати загадки:
1. Бачить — не бачить, 
Чути — не чує: 
Мовчки говорить, 
Добре мудрує. 
Кривду соромить, 
Правди навчає,
Часом жартує, всіх звеселяє.
2. Не дерево, а з листочками, 
Не сорочка, а зшита,
Не поле, а засіяне.
Відповідь: книжка.
Народна мудрість каже: «Золото добувають із землі, а знання — із книги».
А чи вмієте ви працювати з книгою, чи вмієте добувати з неї знання? Ми перевіримо це сьогодні на уроці.
IV. Сприйняття та засвоєння нового матеріалу 
Самостійна робота з підручником
(опрацьовування відповідного параграфу з підручника)
V. Осмислення об'єктивних зв'язків
Вікторина за запитаннями:
1)  В яких приладах використовується теплова дія струму?
2)  Які перетворення енергії відбуваються все​редині електронагрівника в разі його вмикання в коло?
3)  3 яких елементів складається лампа розжа​рювання? (Продемонструвати.)
4)  3 якого металу виготовляють дротину для спіралей ламп?
5)  Чому балони сучасних ламп розжарювання наповнюють інертним газом?
6) Як побудований патрон для вмикання ламп розжарювання в мережу? (Продемонструвати.)
7) На які напруги розраховані лампи розжарю​вання, виготовлені на підприємствах вітчизняної промисловості?
8) Що являє собою нагрівальний елемент елек​тронагрівального приладу?
9) Які властивості повинен мати матеріал, з яко​го виготовляють спіралі або стрічки нагрівального елемента? (наприклад паяльник) (продемонструвати)
10) Які відомі вам матеріали мають потрібні для нагрівального елемента властивості?
11) Чому проводи, що підводять струм до елек​тричної плитки, не розігріваються настільки силь​но, як спіраль електроплитки?
12) Чому нагрівальний елемент має бути ізольо​ваний від корпусу нагрівального приладу?
13) Що таке коротке замикання?
14) У чому причина короткого замикання?
15)  До чого призводить коротке замикання в електричному колі чи на його ділянці?
16)  Які ви знаєте запобіжники та як вони ді​ють?
17)   Спіраль електричної плитки вкоротили. Чи зміниться внаслідок цього розжарення спіралі плитки, якщо її ввімкнути в мережу тієї самої на​пруги? (Розжарення нитки збільшиться, тому що опір зменшився. 
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)
18)  Для чого проводи в місцях з'єднання не просто скручують, а ще й спаюють? (При спаю​ванні опір з'єднання буде значно меншим, а отже, з'єднання не так нагріватиметься.)
19) Чому розжарена спіраль електричної плитки темніє, якщо на неї подути? (Збільшується тепло​віддача в навколишнє середовище, температура зменшується і спіраль не так сильно нагріваєть​ся.)
20)  Якщо увімкнути електрочайник у мережу, не наливши в нього води, то його нагрівальний елемент швидко перегорить. Чому це відбувається? (Тому що в такому випадку тепловіддача спіралі значно зменшується, що призводить до її перегрі​ву і перегорання.)
VI. Узагальнення знань 
Вправа «Сходинки»
В кожен рядок записати назву приладу, части​ною якого є електронагрівник:
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Розв’язуємо задачу:
у мідному провіднику завдовжки 4 м, площа поперечного перерізу якого 0,5 мм2:, протікає струм. Визначте кількість елек​тронів, що проходять через поперечний переріз провідника, якщо за 1 с виділяється 8 мДж теплоти. (≈ 1,5∙1020)
VII. Домашнє завдання
1.  . § 22 (підручник Шут М.І. Мартинюк М.Т.).
2.   Виконати експериментальне завдання: роз​гляньте будь-яку лампу, що є у вашій оселі. За на​писами на ній визначте опір її спіралі в робочому стані й силу струму. Розрахуйте, на яку силу струму слід поставити до неї запобіжник, маючи на увазі, що в холодному стані (за кімнатної температури) опір спіралі лампи менший, ніж у робочому, майже у 8 разів.
     Розв'яжіть задачі: 2) Дві однакові лампи спочатку з'єднали послідовно та увімкнули в мережу. Потім їх з'єднали паралель​но та увімкнули в ту саму мережу. Як зміниться потужність, що виділяється у кожній з ламп.
Відповіді:


1. Фен.


2. Плита.


3. Лампа.


4. Чайник.


5. Праска.


6. Паяльник.


7. Обігрівач.


8. Інкубатор.


9. Кип'ятильник.


10. Запальничка.
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