Урок 40(35)

Розв'язування задач та вправ
Мета: узагальнити та систематизувати знан​ня учнів про основні характеристики електрич​ного кола та їх взаємозв'язок; формувати навики розв'язування задач; розвивати мислення, інтерес до вивчення фізики; виховувати допитливість, ува​гу, бажання здобувати міцні знання.
Основні поняття: напруга, сила струму, опір. 
Обладнання: сюрприз, аркуші із завданнями. 
Тип уроку:  узагальнення   і   систематизація знань.
Сперечайтеся, помиляйтеся,
помиляйтеся, але роздумуйте,
хоч і криво, проте самостійно.
Г. Лессінг
Хід уроку
I. Розминка
Презентація ребусів з домашнього завдання
II. Актуалізація опорних знань 
Заслуховування доповідей

IІI. Основний зміст уроку 
Робота в групах
1. Гра «Живий комп'ютер»
На швидкість та правильність. Кожна група має однакові картки. Вчитель називає фізичну величину, а учні піднімають картки. Інше зав​дання: з карток потрібно скласти ряд: формула для визначення величини, її одиниця, прилад для вимірювання.                        Написи на картках:
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2. Група, яка перша підняла руку відповідає на запитання:
Дехто вважає, що дотикання рукою до одно​го неізольованого провідника мережі з напругою 220 В безпечне для життя людини. Чи справді це так? (Ні)
* 3. Кожна група отримує задачу, яку необхідно швидко і правильно розв'язати. Група, яка виконала завдання повідомляє про це вчителя. Він перевіряє хід розв'язання, після цього представник від групи записує розв'язок на дошці.
Завдання групам:
Група 1
Для посріблення ложок протягом 5 год через розчин солі срібла пропускають струм силою 2 А. Катодом були 10 ложок, площа поверхні кожної 50 см2. Визначити товщину шару срібла.
Група 2
Для усунення льоду з електричних проводів залізничної магістралі, що утворився під час оже​леді, по проводу пропустили струм силою 450 А. Скільки льоду при температурі 0 °С плавилося щохвилини? Напруга в лінії 600 В. ККД спосо​бу очистки проводів 50 %.
Група 3
В електропотязі встановлено 4 двигуни потуж​ністю 150 кВт кожний. Середня швидкість руху потяга 54 км/год. Визначте силу струму в двигуні і силу тяги, яку він розвиває, якщо напруга в ме​режі 1,5 кВ.
Група 4
Вода нагрівається електрокип'ятильником у по​судині ємністю 2,2 л за 32 хв. Визначити силу стру​му у спіралі кип'ятильника, якщо він увімкнений у мережу з напругою 220 В, а його ККД становить 70 %. Початкова температура води 10 °С, кінцева температура 100°С.
Група 5
Підйомний кран рівномірно піднімає на висо​ту 10 м вантаж масою 0,5 т протягом 20 с. Двигун крана працює під напругою 220 В.Яка потужність двигуна і який струм він споживає, якщо ККД установки 80 %?
III. Підсумки уроку
Підсумки і оцінювання учнів у групах

Зачитування вірша (та його обговорення):
Струм електричний — чарівний він гном, 
З ним ми стикаємось знов і знов, 
Ліфти підіймає на поверх найвищий, 
А в пилососі як весело свище! 
Світлом наповнює радо наш дім, 
Тепло і затишно жити нам в нім. 
Пральна машина є в нашій квартирі, 
Фен й телевізор живуть з нами в мирі. 
Є холодильник на службі у нас, 
Магнітофон я включаю раз в раз. 
Знаю, що струм взуття шиє і одяг, 
Тягне вагони важкі й з ними потяг.
Борошно меле і масло збива. 
Струм на заводі – всьому голова. 
Ходять тролейбус на струмі й трамвай, 
Хліб він пече і смачний коровай.
Струм електричний на службі повсюди, 
Вдячні за це йому всі наші люди.
Ружицька Т. І 
IV. Домашнє завдання
1. Повторити  § 21- 31 (підручник Шут М.І. Мартинюк М.Т.), підготуватися до кон​трольної роботи за темою «Робота та потужність електричного струму. Електричний струм у різних середовищах».
2.   Розв'язати  задачу:   
Дугова лампа  сві​тить під напругою 50 В і споживає потужність 0,5 кВт. Яка кількість теплоти виділяється в під​відних проводах за 10 хв роботи лампи, якщо відстань від генератора до лампи 100 ? Проводи виготовлені з мідного дроту, поперечний переріз якого 2 мм2. 
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