Урок 8(3) 
Електричне коло
Мета: ознайомити учнів зі складовими еле​ментами, умовними позначеннями та особливос​тями складання електричних кіл; розвивати увагу, пам'ять, інтерес до навчання; духовно орієнтувати школярів на цінність спілкування; навчити запо​бігати небезпечним ситуаціям, що можуть стати загрозою для життя учнів.
Основні поняття: електричне коло, джерело струму, споживачі, вимикач, з'єднувальні провід​ники, умовні позначення електроприладів.
Обладнання: джерело струму, лампочка, з'єд​нувальні провідники, вимірювальні прилади, ви​микач, запобіжник.
Тип уроку: засвоєння нових знань.
Вы должны уметь читать чертежи и схемы
И уметь обозначать  приборы и клеммы.
Т. А. Прущак
Хід уроку
I. Розминка
Гра «Друкарська машинка»
Усім учасникам роздають літери й розділові знаки. Учитель пропонує фразу: «Електричний струм – упорядкований рух заряджених час​тинок», і вона «друкується», тобто кожен учень відплескує свою літеру, свій розділовий знак. Усі разом відплескують паузи.
II. Актуалізація опорних знань
1. Прослухати повідомлення «Чому небезпеч​на блискавка і як уберегтися від її дії?»
2. Інтерактивна вправа «Компетентність»
Клас поділяється на кілька груп (5-6) залеж​но від кількості учнів у класі. Команди по черзі ставлять запитання своїм суперникам (викорис​товують запитання, які вони підготували вдома). Суперник відповідає і ставить запитання іншій групі за схемою: 1       2, 2      3, 3        4, 4      5, 5      6, 6      1. Тобто гру «закільцьовуємо». Вчитель звертає увагу на помилки, найактивнішим ставить відповідні оцінки.
III. Мотивація навчальної діяльності
Мабуть, у кожного з вас хоч раз та виходив із ладу якийсь електроприлад. Піднесіть руку, в кого вдома таке траплялося.
Що ваші батьки чи, можливо, ви робили з цим електроприладом? (Найчастіше зверталися у від​повідну майстерню для ремонту.)
Якщо будова приладу досить складна, то май​стер просить йому принести паспорт приладу. Для чого? (Щоб розглянути схему.)
Ми сьогодні ознайомимося з електричними схемами та умовними позначеннями складових електричних кіл.
IV.  Сприйняття та засвоєння нового мате​ріалу
Для практичного використання електричного струму потрібні джерело струму, його споживачі, провідники, за допомогою яких струм передається від джерела до споживача. Електродвигуни, лампи, плитки, різні прилади називають приймачами або споживачами електричної енергії. Для вмикання та вимикання струму корис-туються вимикачами, а для запобігання пошкодженню приладів – запо​біжниками.
Джерело струму, приймачі, пристрої для за​микання і розмикання кіл, іноді ще й електровимі​рювальні прилади, з'єднані між собою проводами, складають найпростіше електричне коло (проде​монструвати).
Щоб у колі проходив струм, воно має бути зам​кнутим. Якщо в якомусь місці провід обірветься, то струм у колі припиниться. На цьому ґрунтуєть​ся дія вимикачів.
Способи з'єднання електричних приладів у коло зображуються на кресленнях, які називають схемами. Прилади на схемах позначають умовни​ми знаками. Деякі з них можна розглянути в під​ручнику.
V. Осмислення об'єктивних зв'язків
1.  Гра «Хто швидше вивчить умовні позна​чення»
Учні класу поділяються на групи по четверо. Кожна група отримує однакове завдання: якнай​швидше за допомогою підручника вивчити умовні позначення електроприладів, які застосовують на схемах. Учні групи, яка впоралася найшвидше, підносять руки і всі учасники виходять до дошки, а інші учні класу дають їм завдання накреслити на дошці те чи інше умовне позначення.
2. Гра «Найспритніша четвірка»
Робота в групах. (Групи зберігаються ті самі, що працювали під час п. 1.)
Для учнів усього класу дається однакове зав​дання. Яка з груп швидше виконає завдання, пред​ставник тієї четвірки презентує розв'язання біля дошки.
Завдання:
—  Накресліть схему кола, що складається з одного гальванічного елемента і двох дзвінків, кожний з яких можна вмикати окремо.
— Придумайте схему з'єднання гальванічного елемента, дзвінка і двох вимикачів, розміщених так, щоб можна було подзвонити з двох різних місць.
— Накресліть схему з'єднання батарейки, лам​почки, дзвінка і двох ключів, за якою лампочка світиться при вмиканні дзвінка, але може бути ввімкнена і при непрацюючому дзвінку.
— Накресліть схему з'єднання батарейки, двох лампочок і трьох ключів, за якою ввімкнення і ви​мкнення кожної лампочки здійснюється «своїм» ключем, а розмикання третього ключа дозволяє відключити обидві лампочки.
VI. Узагальнення знань
Самостійно скласти в зошитах (підручник за​критий) табличку умовних позначень складових частин електричних кіл.
VII. Підсумки уроку 
Вправа «Незакінчене речення»
Учні продовжують речення: На уроці...
— найбільший мій успіх — це ...
— найбільші труднощі я відчув ...
— я не вмів, а тепер умію ...
— я не знав, а тепер знаю ...
VIII. Домашнє завдання
1. § 11 (підручник Шут М.І. Мартинюк М.Т.). 
2. Запропонуйте схему кола, у якому дві лампи і два ключі, причому лампу 1 вмикає і вимикає ключ 1 (незалежно від стану ключа 2), а лампа 2 загоряється тільки при замиканні обох ключів.
3. Підготувати виступ «Едісон – вина​хідник електричної лампочки» ( додаток).
Додаток
Едісон — винахідник електричної лампочки
Перший патент приніс Едісону розчарування, другий — $40 тис.
Американець Томас Алва Едісон, власник по​над тисячі патентів, недарма вшанований титулом найбільшого винахідника всіх часів і народів. Серед винаходів Едісона – електрична лампочка, акумулятор і магнітний сепаратор. Чарівник (пріз​висько американця) також доклав рук до створен​ня кінокамери, трамвая та двигуна внутрішнього згоряння. Відмінність Едісона від більшості «кла​сичних» винахідників – орієнтація на прибуток. Дослідження принесли Едісону не тільки популяр​ність, а й мільйони. Проте бізнес-геній винахідника перебільшувати не слід: компанію Edison Electric Light (попередницю General Electric) – найвідоміший проект Едісона – врешті-решт було продано конкурентам.
1878 р. Едісон зацікавився електричним освіт​ленням. На той час будинки освітлювали за до​помогою газових ламп або свічок, а на вулицях встановлювали електричні дугові прилади. Дугове освітлення було занадто інтенсивним і в житло​вих будинках не застосовувалося. Після візиту до Коннектикуту на завод освітлювальних приладів винахідник вирішив розробити невеликий дуговий пристрій, який можна було б використовувати в бу​динках. Через кілька тижнів Едісон виготовив про​образ електричної лампи розжарювання. На радо​щах амбітний дослідник, що вже здобув репутацію не тільки винахідника, а й успішного підприємця, пообіцяв створити ілюмінацію центру Манхеттена за допомогою одного електрогенератора потужніс​тю 500 кінських сил, а також зробити електрику дешевшою за газ. Ціни на акції газових компаній впали практично миттєво – свідчення довіри ін​весторів до ідей винахідника.
Вперше лампочки Едісона було використано для освітлення річкового корабля «Колумбія» 1880 р. Ще через рік першою індивідуальною системою електричного освітлення було оснащено друкарню. Компоненти для електричних систем постачали різні компанії, деякі з них заснував сам Едісон. Наприклад, динамо-машини виготовляла компанія Edison Machine Works.
Для реалізації всіх планів винахідникові треба було набагато більше часу і грошей, ніж планува​лося спочатку. Фінансування не раз доводилося збільшувати, причому втомлені від очікування члени синдикату не бажали виділяти додаткові кошти. Через фінансові труднощі винахідник був змушений піти на додемісію акцій EEL, більшу частину яких він продав за готівку. Едісон також перепродав більшість акцій, які дісталися йому під час заснування компанії, а решту заклав.
Утім, винахідникові почасти пощастило – йому на допомогу прийшов один із най-впливовіших бан​кірів того часу Джон Пірпонт Морган. Наприкінці 1880 р. Лаурі й банк Drexel & Morgan заснували компанію Edison Electric Illuminating з капіталом $ 1 млн. На ці гроші було збудовано електростан​цію на Перл-стрит у центрі Манхеттена. 4.09.1882 р. на Уолл-стрит спалахнуло світло. Задуми Едісона нарешті здійснилися.
Як зазначали історики, найбільшою перевагою Едісона над конкурентами була довіра банкірів з Уолл-стрит. Навряд чи сам винахідник це усвідомлював: норовливого генія дратувала необхідність дотримуватися графіка роботи. Втім, кредит до​віри до Едісона з боку банкіра Моргана був такий великий, що фінансист зважився обладнати свій новий будинок у Нью-Йорку електричною освітлю​вальною системою. Дослід виявився невдалим – під час демонстрації лампочок у будинку сталася пожежа. Моргана пригода не збентежила – банкір і далі розраховував на винахідницький ге​ній Едісона.
