Урок 11(6)
Лабораторна робота № 2 
«Вимірювання сили струму за допомогою амперметра»
Мета: ознайомити учнів із вказівками для виконання лабораторних робіт з електрики; сфор​мувати практичні вміння складати електричні кола та вимірювати силу струму за допомогою амперметра; розвивати логічне мислення та увагу; виховувати самостійність, охайність.
Основні поняття: сила струму, амперметр, джерело струму, з'єднувальні дроти, споживач, вимикач.
Обладнання: м'яч, лабораторний амперметр, споживач ( електрична лампочка, ре​зистор), вимикач, з'єднувальні дроти, джерело струму.
Тип уроку: засвоєння нових знань.
Краса експерименту залежить, насамперед,
від задуму, що проникає в саму суть, від того,
чи цей експеримент ставить запитання,
на яке природа готова дати відповідь.
Д. Томсон
Хід уроку
1. Розминка
Вправа «Встав голосні»
Прочитайте прислів'я, в якому пропущені всі голосні літери: Рзм сл прмж.
Відповідь. Розум силу переможе. 
Як ви розумієте прислів'я?
II. Актуалізація опорних знань 
1.  Прослухати  повідомлення:  «Життєвий шлях А.М. Ампера»
2. Інтерактивна вправа «Пінг-понг»
Один з учнів виходить до дошки, кидає м'ячик будь-якому з учнів класу й одночасно ставить йому запитання. Звучить відповідь – і м'яч повертаєть​ся до першого учня. Учитель оцінює якість та ори​гінальність запитань і правильність відповідей.
III. Мотивація навчальної діяльності
На попередньому уроці ми з вами розглянули прилад для вимірювання електричного струму і з'ясували, що він (амперметр) вмикається в коло послідовно з тим приладом, силу струму в якому вимірюють. А чи будуть змінюватися покази ам​перметра, якщо ми його будемо вмикати в різні частини електричного кола з послідовно з'єднаних елементів? На сьогоднішньому уроці ви повинні знайти відповідь на це запитання.
IV. Рефлексія знань
Провести інструктаж із безпеки життєдіяль​ності дітей.
Лабораторна робота № 2
Тема. Складання електричного кола та вимірювання сили струму в різних ділянках кола.

Мета: навчитися складати електричне коло, вимірювати силу струму; порівняти сили струму в різних ділянках послідовного кола.

Обладнання: джерело постійного струму, лампа на підставці, вимикач, амперметр, з’єднувальні провідники.

(див. лабораторні роботи з фізики)

V. Домашнє завдання
1.  Виконати завдання: після зміни конструкції амперметра ціна поділки приладу змінилася, тому на нього треба нанести нову шкалу. Як це зробити, використовуючи інший амперметр?
2.  Розв'язати задачу: 
Через електролампу за 6 хв пройшов заряд 180 Кл. Визначте силу струму в лампі.
