Урок 13(8)
Лабораторна робота № 3

Вимірювання електричної напруги за допо​могою вольтметра
Мета: удосконалення знань про електричну напругу, електричне коло, його складові та харак​теристики; сформувати практичні уміння складати електричні кола та вимірювати електричну напру​гу вольтметром; розвивати пізнавальний інтерес та логічне мислення; виховувати в учнів доброту, дисциплінованість, самостійність.
Основні поняття: електрична напруга, вольт​метр, паралельне з'єднання.
Обладнання: джерело струму, лабораторний вольтметр, реостат, електрична лампочка на під​ставці, резистор, вимикач, з'єднувальні проводи.
Тип уроку: удосконалення знань та формування практичних умінь.
У судинах багатьох фізиків 
тече струм лише високої напруги. 
Юнг
Хід уроку
І. Розминка
Вправа «Абетка добра»
До кожної літери слова «вольтметр» підібрати добре слово. Наприклад: В – веселощі. О – освіченість. Л – любов. Т – талановитість. М – милосердя. Е – елегантність. Т – толерантність. Р – радість.
II. Актуалізація опорних знань
1. Повідомлення: «Життєвий шлях Алессандро Вольта»
2. Вправа «Цифровий термінологічний дик​тант»
Встановити відповідність між термінами і ви​значеннями. Учитель на дошці записує пронумеро​вані терміни:
1) сила струму;
2) напруга;
3) електричний струм;
4) електрична схема;
5) вольтметр;
6) амперметр;
7) джерело струму.
Учитель зачитує визначення, а учні записують номери термінів, яким воно відповідає, у послідов​ності, в якій були прочитані визначення.
Визначення:
1. Креслення, на яких зображено способи з'єднання електричних приладів у коло.
2. Напрямлений рух заряджених частинок.
3. Прилад для вимірювання електричної напру​ги.
4.  Визначає роботу, яку виконує електричне поле при перенесенні заряду 1 Кл на даній ділянці кола.
5. Пристрій, що виробляє електричну енергію з інших видів енергії: механічної, хімічної, теплової тощо.
6. Прилад для вимірювання сили струму.
7. Скалярна фізична величина, що дорівнює швидкості протікання заряду через поперечний переріз провідника.
III. Мотивація навчальної діяльності 
«Чорна скринька»
Учитель виносить велику коробку, зафарбова​ну в чорний колір, і пропонує учням відгадати, що знаходиться в ній.
Після першої підказки-інформації на обмірку​вання відводиться до 30 с. Якщо правильної від​повіді немає, то вчитель озвучує другу підказку-інформацію тощо.
Підказка 1.
Його назва пов'язана із великим мудрецем та винахідником, який пізнав смак електрики.
Підказка 2.
Він має котушку.
Підказка 3.
Це один з електричних приладів.
Підказка 4.
Вмикається в коло паралельно.
Підказка 5.
Вимірює електричну напругу.
Відповідь: вольтметр.
IV. Рефлексія знань
Провести інструктаж з безпеки життєдіяль​ності дітей.
Лабораторна робота № 3
Тема. Вимірювання напруги на різних ділянках  електричного кола.

Мета: навчитися складати електричне коло з використанням вольтметра і вимірювати напругу на різних ділянках  кола.

Обладнання: джерело постійного струму, лампа на підставці, вимикач, вольтметр, дротяний резистор, з’єднувальні провідники.

(див. лабораторні роботи з фізики)
V. Домашнє завдання
1. Повторити § 14-15 (підручник Шут М.І. Мартинюк М.Т.). 
2. Розбити клас на  дві команди для наступного уроку-гри «Щасливий випадок». Кожна команда готує по два запитання для наступного уроку.
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3. Виконати завдання: 1) після зміни конструкції вольтметра ціна поділки приладу змінилася, тому на нього треба нанести нову шкалу. Як це треба зробити, використовуючи інший вольтметр? 2)* за​пропонуйте схеми підключення вимірювальних приладів для вимірювання сили струму через кож​ний із трьох резисторів (див. рисунок) і напруги на кожному з цих резисторів.
