УРОК-ГРА 19(14)

Розв'язування задач та вправ
Мета: узагальнити й систематизувати знання про основні характеристики електричного кола та їх взаємозв'язок; формувати навички розв'язування задач; розвивати мислення, інтерес до вивчення фізики; виховувати допитливість, увагу, бажання здобувати міцні знання.
Основні поняття: напруга, сила струму, опір.
Обладнання: сюрприз, аркуші із завданнями.
Тип уроку: узагальнення і систематизація знань.
Допитливість формує вчених та поетів.
Анатоль Франс
Хід уроку
I. Розминка
Ніщо людське нам не чуже в ... школі. Одного разу в компанії, де був польський композитор Юровський, йшлося про знаменитого математика і фізика Блеза Паскаля, який у дитинстві, щоб по​збутися головного болю, займався дослідженнями геометричних властивостей математичної лінії рулетки.
– А я, – несподівано розсміявся Юровський, – поводився якраз навпаки. У шкільні роки, щоб позбутися занять геометрією, вигадував собі головний біль!
Творчі люди – це люди веселі, цікаві, дотепні, азартні, допитливі. А чи допитливі ви?
II. Актуалізація опорних знань
Перевірка домашніх задач
IІI. Основний зміст уроку 
Гра «Капуста»
На столі замотано в кількох великих шматках паперу предмет-сюрприз (можна замотати цу​керку). На кожному аркуші записано завдання. Виконавши його, ви маєте право перейти до на​ступного аркуша. Коли ви розмотаєте останній аркуш, то побачите сюрприз. Ваші припущення, що там може бути замотано?
Аркуш 1. Запиши всі відомі формули з розді​лу, що вивчається. Визнач із кожної формули всі величини. (Один учень біля дошки працює, а всі інші – в своїх зошитах, якщо в класі відкидні до​шки, то можна викликати двох учнів до дошки, щоб не підглядали один до одного.)
Аркуш 2. Побудуйте графіки залежності сили струму від напруги для двох провідників з опора​ми 5 Ом і 15 Ом.
Аркуш 3. При якій площі поперечного перерізу мідна дротина завдовжки 50 м матиме опір 0,5 Ом?
Аркуш 4. Електрична плитка при вмиканні у мережу з напругою 220 В бере силу струму 1,5 А. Спіраль плитки виготовлена з ніхромового дроту з площею поперечного перерізу 0,15 мм2. Яка дов​жина цього дроту?
Аркуш 5. Яка напруга між кінцями манганінової дротини, довжина якої  25 м і площа поперечного  перерізу 0,25 мм2 , якщо за 1 хв через неї проходить заряд   180 Кл?
III. Підсумки уроку
От ми дісталися до нашого сюрпризу. Сюр​приз отримує найактивніший учень. Виставляємо оцінки.
IV. Домашнє завдання
1. Підготуватись до лабораторної роботи  № 4«Визначення опору провідника
за допомогою вольтметра і амперметра»
2. Розв'язати задачі: 
1) Яка напруга між кінцями фехралевої дротини завдовжки  20 м і площею поперечного перерізу 1,3 мм2, якщо за 2 хв через неї проходить заряд 60 Кл? 
2) (задача підвищеної складності). Який опір залізної трубки завдовжки  3 м, якщо внутрішній діаметр трубки 3 см, а товщина її стінок 1 мм?
